

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Погреб из пищевого полипропилена KELDER от компании ДЕКА.**  **Компания ДЕКА основана в 2007 году.** | | | | |
| **Конструктивные особенности** | Цилиндрическая форма корпуса, наличие грунтозацепов в основании изделия | | | |
| **Материал корпуса** | Пищевой полипропилен толщиной | | | |
| **ПРЕИМУЩЕСТВА** | 1. Цилиндрический корпус – равномерно распределяется давление грунта 2. Пищевой полипропилен 3. Полки внутри являются ребрами жесткости 4. Алюминиевая лестница 5. Двойная крышка, что защищает от образования наледи 6. Толщина основания пола 10 см., выполнена сотовым полипропиленом | | | |
| **ВЕНТИЛЯЦИЯ** | Приточно-вытяжная вентиляция за счет перепада высот | | | |
| **НЕДОСТАТКИ** | 1. Необходимость заливки водой, что увеличивает время монтажа 2. Нет возможности переставлять полки | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | 1. Алюминиевая лестница 2. Светодиодный автономный светильник | | | |
| **Гарантии на корпус и электрическую часть** | **15 лет гарантия, срок службы более 50 лет.** | | | |
| **Стандартная линейка** ПОГРЕБА (цифра в названии является рабочим объемом модели погреба)  **KELDER** |  | **4** | **5** | **7** |
| ЦЕНА, рублей | **186800** | **224800** | **264800** |
| Размеры | 1750/1750/2420 | 2000/2000/2420 | 2250/2250/2420 |
| Вес, кг |  |  |  |
| Температура зимой | Пост.температура внутри от +3 до +8 | | |
| Количество полок |  |  |  |
| **МОНТАЖА** | 1. Разметка котлована 2. Строительство котлована 3. Выравнивание дна котлована 4. Устройство опалубки 5. Монтаж ЖБ основание или ЖБ блоков. Выравнивание плиты по уровню. 6. Подготовка крепежного комплекта 7. Монтаж погреба в готовый котлован. Проверка по уровню. 8. Утепление погреба листовым утеплителем пеноплекс. 9. Обсыпка погреба осуществляется песком с цементом. 10. Заливка погреба водой 11. Рекомендуется утеплять до глубины промерзания 12. Подключить электрокабель при желании ЗАКАЗЧИКА | | | |
| **ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА** | 1. Заливка водой при монтаже. И последующая откачка через неделю. | | | |
| **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ** | **Средняя стоимость монтажа от 50000 до 120000 рублей с учетом всех необходимых материалов** | | | |
| **Основные вопросы клиентов** |  | | | |