

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Полипропиленовый ПОГРЕБ КЕЛЛАРИ от компании КОЛ ВЕСИ.**  **На рынке с 2013 года.** | | | | |
| **Конструктивные особенности** | Цилиндрический корпус, внутренние полки из полипропилена являются также и каркасом жесткости. Наличие грунтозацепов в основании изделия. | | | |
| **Материал корпуса** | Гомогенный полипропилен | | | |
| **ПРЕИМУЩЕСТВА** | 1. Цилиндрический корпус – равномерно распределяется давление грунта 2. Гомогенный полипропилен толщиной 15 мм 3. ВОЗМОЖНО ПОСМОТРЕТЬ НА ПОГРЕБ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 4. Полки внутри являются каркасом жесткости 5. Алюминиевые ступени с оребрением 6. Двойная крышка, что защищает от образования наледи 7. Нижнее основание погреба толщиной 80 мм. 8. Электрооборудование защищено от попадания влаги 9. Есть вариант вертикального входа | | | |
| **ВЕНТИЛЯЦИЯ** | Приточно-вытяжная вентиляция за счет перепада высот | | | |
| **НЕДОСТАТКИ** | 1. Возможен запах пластика в первое время после монтажа 2. Необходимость заливки водой, что увеличивает время монтажа 3. Нет возможности переставлять полки | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | 1. Розетка 220В 2. Светодиодное освещение не установлена 3. Полипропиленовый полки 4. **Крепеж для анкерения НЕ ВХОДИТ** | | | |
| **Гарантии на корпус и электрическую часть** | **5 лет гарантии, срок эксплуатации 25 лет** | | | |
| **Стандартная линейка ПОГРЕБА ПП** |  | **Kellari 2** | **Kellari 5** | **Kellari 7** |
| ЦЕНА, рублей | **193900** | **278900** | **346900** |
| Размеры, мм (диаметр/высота) | 1500/2232 | 2000/2232 | 2000/2700 |
| Вес, кг | 220 | 350 | 435 |
| Температура зимой | Температура внутри от +5 до +7 | | |
| Количество полок | 6 | 10 | 12 |
| Количество полок для бутылок | 1 | - | - |
| **МОНТАЖ** | 1. Разметка котлована 2. Строительство котлована 3. Выравнивание дна котлована 4. Монтаж ЖБ основание или ЖБ блоков. Выравнивание плиты по уровню. 5. Подготовка крепежного комплекта 6. Монтаж погреба в готовый котлован. Проверка по уровню. 7. Утепление погреба листовым утеплителем пеноплекс. 8. Обсыпка погреба осуществляется песком с цементом. 9. Заливка погреба водой 10. Рекомендуется утеплять до глубины промерзания 11. Подключить электрокабель | | | |
| **ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА** | 1. Заливка водой при монтаже. И последующая откачка через неделю. 2. Обсыпка ЦПС (цементно песчаной смесью) 3. Не рекомендуется монтировать под свайно-винтовой фундамент | | | |
| **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ** | **Средняя стоимость монтажа 15% от стоимости изделия** | | | |
| **ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ** | При температуре окружающей среды выше или ниже 30 градусов перекрывается вентиляция. | | | |
| **Основные вопросы клиентов** |  | | | |