

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Компания **Тингерпласт** лидер рынка ротоформования в России. На рынке с 2007 года.  **Бесшовный пластиковый погреб TINGARD**  **.** | | | | | |
| **Конструктивные особенности** | Бесшовный погреб из пищевого пластика с металлическим каркасом | | | | |
| **Материал корпуса** | Пищевой пластик с металлическим каркасом | | | | |
| **ПРЕИМУЩЕСТВА** | 1. Разроботан специально для ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ. 2. Пищевой пластик с толщиной стенки 15 мм. 3. Не впитывает посторонние запахи 4. Бесшовный 5. Полностью укомплектован с завода (крепеж, освещение, полки, хранение овощей, винный стеллаж) 6. Экономичное светодиодное освещение. 7. Простой монтаж 5-7 часов. 8. Металлическая лестница с деревянными ступенями 9. Деревянный пол 10. Метеостанция 11. Есть возможность менять высоту полок | | | | |
| **ВЕНТИЛЯЦИЯ** | Приточно-вытяжная вентиляция за счет перепада высот | | | | |
| **НЕДОСТАТКИ** | При не правильном монтаже, возможно образование конденсата и деформации стенок. | | | | |
| **КОМПЛЕКТАЦИЯ** | 1. Деревянные полки 2. Деревянный пол 3. Винный стелаж 4. Металлическая лестница с деревянными ступенями 5. Метеостанция (термометр, барометр) 6. **КРЕПЕЖ для анкерения к ЖБ основанию** 7. Автономное светодиодное освещение | | | | |
| **Гарантии на корпус и электрическую часть** | **5 лет гарантии на корпус, срок эксплуатации более 100 лет** | | | | |
| **Стандартная линейка ПОГРЕБА Тингард** |  | **1500** | **1900** | **2500** | **1900-Б** |
| ЦЕНА, рублей | **99800** | **157000** | **189000** | **167000** |
| Размеры | 1500/1500/2400 | 1900/1900/2600 | 2400/1900/2600 | 2500/1900/2700 |
| Вес, кг | 360 | 570 | 655 | 610 |
| Температура зимой | От 3 до 8 С | | | |
| Количество полок | Комплектация может изменяться, уточняйте у изготовителя | | | |
| **МОНТАЖА** | 1. Разметка котлована 2. Строительство котлована 3. Выравнивание дна котлована 4. Монтаж ЖБ основание. Размер ЖБ основания больше размера погреба на 0,5 м. Выравнивание плиты по уровню. 5. Подготовка крепежного комплекта 6. Монтаж погреба в готовый котлован. Проверка по уровню. 7. Утепление погреба листовым утеплителем пеноплекс. 8. Обсыпка погреба осуществляется песком с цементом. 9. Рекомендуется утеплять до глубины промерзания 10. Подключить электрокабель | | | | |
| **ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА** | 1. Не требует заливки водой в процессе монтажа. 2. При УГВ необходимо рассчитать вес плиты. 3. Возможен монтаж под фундамент, но при давлении на погреб не более 2 тонн. 4. При монтаже погреба в помещении (под фундамент, гараж и т.п.) необходимо выводить вентиляционные трубы на улицу. 5. Можно монтировать в ПЛЫВУН. | | | | |
| **СТОИМОСТЬ МОНТАЖНЫХ РАБОТ** | **Зависит от выбранной модели. В среднем от 20000 до 70000 рублей** | | | | |
| **ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ** | При температуре окружающей среды выше или ниже 30 градусов перекрывается вентиляция. | | | | |
| **Основные вопросы клиентов** |  | | | | |